****

* ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ПОМОЩИ – «01»,
* С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА – «112»,
* НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ
* В П. ПЕРВОМАЙСКИЙ «39-62-11»
* НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН – «373-112» ИЛИ «76-61-98»

**ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в зимний отопительный период**

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:

* не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;
* не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;
* не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
* не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);
* не проводите самостоятельно ремонт газового оборудования;
* не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;
* не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
* не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* не допускайте перекаливание печей;
* после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место.
* не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
* не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируйте электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
* При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом.